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	CARATTERISTICHE TECNICHE

	MODELLO 
	DEFPOWER DE 110 D5

	MOTORE 
	DEUTZ BF4M1013EC– DIESEL 

	FREQUENZA
	50HZ

	TENSIONE 
	400/230 V

	FASI 
	3

	POTENZA ESP
	110 KVA – 100 KW

	POTENZA PRP
	88 KVA – 80 KW

	PRESSIONE SONORA A 7 METRI
	66 DBA

	PESO A SECCO
	1335 KG

	DIMENSIONI ( L – W – H) mm
	2300 – 1080 - 1580
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