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	CARATTERISTICHE TECNICHE

	MODELLO 
	MOSA GE SX 6000 YDM

	MOTORE 
	YANMAR L 100 V – DIESEL 

	FREQUENZA
	50HZ

	TENSIONE 
	230 V

	FASI 
	1

	POTENZA ESP
	5 KVA – 5 KW

	POTENZA PRP
	5 KVA – 4 KW

	PRESSIONE SONORA A 7 METRI
	68 DBA

	PESO A SECCO
	200 KG

	DIMENSIONI ( L – W – H) mm
	1040 – 650 - 911



CERTIFICAZIONI ISO 9001 - 14000 - 45001
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